附件3

|  |
| --- |
| **温州市瓯江口产业集聚区浅滩二期（起步区）陆域形成及软基处理工程（一期）监理平行检测清单** |
| 浅层真空预压 |
| 名称 | 检验参数 | 检测量（10%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 编织布 | 常规检测 | 10 |  |  |
| 土工布 | 常规检测 | 5 |  |  |
| 软式滤管 | 管径、重量、环刚度、透水面积等 | 11 |  |  |
| 塑料排水板 | B型、纬向断裂强力、经向断裂强力、垂直渗透系数、经纬向断裂强度伸长率等 | 19 |  |  |
| 塑料排水板 | C型、纬向断裂强力、经向断裂强力、垂直渗透系数、经纬向断裂强度伸长率等 | 5 |  |  |
| 密封膜 | 厚度、抗拉强度、断裂延长率、最小直角强度、刺破强度等 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 道路真空预压 |
| 名称 | 检验参数 | 检测量（10%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 编织布 | 常规检测 | 11 |  |  |
| 土工布 | 常规检测 | 6 |  |  |
| 软式滤管 | 管径、重量、环刚度、透水面积等 | 4 |  |  |
| 塑料排水板 | C型、纬向断裂强力、经向断裂强力、垂直渗透系数、经纬向断裂强度伸长率等 | 16 |  |  |
| 密封膜 | 厚度、抗拉强度、断裂延长率、最小直角强度、刺破强度等 | 11 |  |  |
| 土工格栅 | 常规检测 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 临时给水管工程 |
| 名称 | 检验参数 | 检测量（10%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 水泥 | 3d、28d抗压强度及抗折强度、细度、凝结时间、安定性等 | 1 |  |  |
| 石(5-20) | 含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、有机质含量、软弱颗粒含量等 | 1 |  |  |
| 石（20-40） | 含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、有机质含量、软弱颗粒含量等 | 1 |  |  |
| 砂 | 含泥量、泥块含量、云母含量、有机质含量、颗粒级配、干容重等 | 1 |  |  |
| 螺旋钢管 | 常规检测 | 1 |  |  |
| 焊接钢管 | 常规检测 | 1 |  |  |
| 钢筋 | 断后伸长率、抗拉、屈服强度、弯曲、重量偏差 | 1 |  |  |
| 土工格栅 | 常规检测 | 1 |  |  |
| 土工布 | 常规检测 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 |  |  |